采购需求
1、 [bookmark: _Toc385940873]总体要求
1、 标有“★”的条款为必须完全满足的实质性要求，投标人如有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。
2、 标有“▲”的条款为重要性要求，投标人如有“▲”的条款未响应或负偏离的将被严重扣分。
3、 投标人应对采购需求中的服务指标在响应详细内容中列出具体数值或明确承诺。如果投标人只注明“正偏离”或“无偏离”，将可能被视为“负偏离”，从而可能导致严重影响评标结果。
4、 投标人没有在投标文件中注明偏离（文字说明或在响应表注明）的参数、配置、条款视为被投标人完全接受。
5、 投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用该服务或服务的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。
6、 不允许中标人转包、分包本项目内容。
7、 符合中小企业政策扶持的企业、监狱企业和残疾人福利性单位必须按照投标须知的内容提供相应的资料。
8、 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。
9、 投标人须在投标文件中提供针对本项目的服务内容清晰列出服务内容（含服务事项、服务内容、服务期限、服务单价、服务人员信息）的明细表。如不报或漏报的，投标将可能被视为无效投标或确定为投标无效。
2、 投标报价要求
投标报价：本项目为总价包干，服务费用包括但不限于服务范围内的人工费、培训及管理费用、相关工具用具及劳保用品服装的使用费用、材料费、物资费、设备折旧费、加班费、突发作业费、保险费、迎检措施费用、防盗费用、防火费用、防人为破坏费用及各项税费等一切与完成本项目相关费用及合同实施过程中应预见和不可预见费用。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。
[bookmark: _GoBack]
3、 服务要求
（一）服务范围
★（1）本院区内废水、废气、噪声定期按排污许可证自行监测要求执行检测并出具具有CMA认证的报告，协助采购人整理该项目资料在全国污染源监测信息管理与共享平台填报相关信息。检测要求必须符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）标准。（提供承诺函并加盖公章）
（2）本院区病理科室内甲醛、二甲苯及总挥发性有机化合物（TVOC）等空气质量进行检测并出具具有CMA认证的报告。
★（3）全科分院区内废水、废气、噪声定期按排污许可证自行监测要求执行检测并出具具有CMA认证的报告，协助采购人整理该项目资料在全国污染源监测信息管理与共享平台填报相关信息。检测要求必须符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）标准。（提供承诺函并加盖公章）
（二）技术要求：
1.临时或应急情况下的废水、废气、噪声等污染物的环境检测（监测）。
2.按照采购人单位检测（监测）计划要求的时限完成现场检测（监测），自发起申请之日起，并在不超过7个工作日内出具相关报告，报告须有工况内容。
3.采样时间：根据采购人要求，在接到采购人采样通知之日起3-5个工作日内进行采样，如实际采样日期与合同约定的采样日期不一致时，以实际采样日期为准。
★4.中标人不得以任何形式转包、分包本项目，否则采购人不予支付转包、分包期间的服务费，并有权终止合同。（提供承诺函并加盖公章）
5.人员要求：投标人需提供能满足需求的完整项目团队，拟投入本项目的服务人员（含项目主管）4人（或以上），具有生态环境类专业中级（或以上）工程师职称证书；其中项目主管具有1年（或以上）同类项目管理经验。
6.投标人须承诺均能满足第二章 采购需求中“三、服务要求 （三）技术服务项目明细”中的检测（监测）项目和测定方法。（提供承诺函并加盖公章）
（三）技术服务项目明细：
（1）汕头大学医学院第一附属医院（本院区）废水、废气、噪声第三方监测服务项目
	序号
	污染源类别/检测（监测）类别
	排放口编号/检测（监测）点位
	排放口名称/检测（监测）点位名称
	检测（监测）内容
	污染物名称/检测（监测）项目
	手工检测（监测）采样方法及个数
	手工检测（监测）频次
	手工测定方法

	1
	废气
	污水站边界上风向1#
	
	温度，气压，风速，风向
	臭气浓度
	非连续采
样至少4个
	1次/季
	空气质量恶臭的测定三点比较式臭袋法GB/T14675-1993

	
	
	污水站边界下风向2#
	
	
	
	
	
	

	
	
	污水站边界下风向3#
	
	
	
	
	
	

	
	
	污水站边界下风向4#
	
	
	
	
	
	

	2
	废气
	污水站边界上风向1#
	
	温度，气压，风速风向
	氨(氨气)
	非连续采
样至少4个
	1次/季
	环境空气氨的测定次氯酸钠-水杨酸分光光度法HJ534-2009（检测报告需具有CMA标识）

	
	
	污水站边界下风向2#
	
	
	
	
	
	

	
	
	污水站边界下风向3#
	
	
	
	
	
	

	
	
	污水站边界下风向4#
	
	
	
	
	
	

	3
	废气
	污水站边界上风向1#
	
	温度，气压，风速，风向
	氯
	非连续采
样至少4
个
	1次/季
	环境空气氯气等有毒有害气体的应急监测电化学传感器法
(HJ872-2017)

	
	
	污水站边界下风向2#
	
	
	
	
	
	

	
	
	污水站边界下风向3#
	
	
	
	
	
	

	
	
	污水站边界下风向4#
	
	
	
	
	
	

	4
	废气
	污水站边界上风向1#
	
	温度，气压，风速，风向
	硫化氢
	非连续采
样至少4
个
	1次/季
	空气质量硫化氢甲硫醇甲硫醚二甲二硫的测定气相色谱法
GB/T14678-1993

	
	
	污水站边界下风向2#
	
	
	
	
	
	

	
	
	污水站边界下风向3#
	
	
	
	
	
	

	
	
	污水站边界下风向4#
	
	
	
	
	
	

	5
	废气
	污水站内5#
	
	温度，气压，风速风向
	甲烷
	非连续采样至少4个
	1次/季
	环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法(HJ604-2017)
（检测报告需具有CMA标识）

	
	
	污水站内6#
	
	
	
	
	
	

	
	
	污水站内7#
	
	
	
	
	
	

	
	
	污水站内8#
	
	
	
	
	
	

	6
	废水
	DW001
	污水排放口
	流量
	PH值
	瞬时采样至少3个瞬时样
	1次/6h
	《水质pH值的测定电极法》（HJ1147-2020）（检测报告需具有CMA标识）

	7
	废水
	DW001
	污水排放口
	流量
	色度
	瞬时采样至少3个瞬时样
	/
	水质色度的测定GB/T11903-1989
（检测报告需具有CMA标识）

	

8
	废水
	DW001
	污水排放口
	流量
	悬浮物
	瞬时采样至少3个瞬时样
	1次/周
	水质悬浮物的测定重量法GB/T11901-1989
（检测报告需具有CMA标识）

	9
	废水
	DW001
	污水排放口
	流量
	五日生化需氧量
	瞬时采样至少3个瞬时样
	1次/季
	水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定
稀释与接种法HJ505-2009
（检测报告需具有CMA标识）

	10
	废水
	DW001
	污水排放口
	流量
	化学需氧量
	瞬时采样至少3个瞬时样
	1次/周
	水质 化学需氧量的测定重铬酸钾法
HJ 828-2017
（检测报告需具有CMA标识）

	11
	废水
	DW001
	污水排放口
	流量
	阴离子表
面活性剂
	瞬时采样至少3个瞬时样
	1次/季
	水质阴离子表面活性剂的测定流动注射一亚甲基蓝分光光度法(HJ826-2017)
（检测报告需具有CMA标识）

	12
	废水
	DW001
	污水排放口
	流量
	氨氮
(NH3-N)
	瞬时采样至少3个瞬时样
	/
	水质氨氮的测定气相分子吸收光谱法
HJ195-2023
（检测报告需具有CMA标识）

	13
	废水
	DW001
	污水排放口
	流量
	石油类
	瞬时采样至少3个瞬时样
	1次/季
	水质石油类和动植物油类的测定红外分光光度法
(HJ637-2018)
（检测报告需具有CMA标识）

	14
	废水
	DWO01
	污水排放口
	流量
	动植物油
	瞬时采样至少3个瞬时样
	1次/季
	水质石油类和动植物油类的测定红外分光光度法
(HJ637-2018)
（检测报告需具有CMA标识）

	15
	废水
	DWO01
	污水排放口
	流量
	挥发酚
	瞬时采样至少3个瞬时样
	1次/季
	水质挥发酚的测定流动注射-4-氨基安替比林分光光度法
HJ825-2017
（检测报告需具有CMA标识）

	16
	废水
	DWO01
	污水排放口
	流量
	总氰化物
	瞬时采样至少3个瞬时样
	1次/季
	水质氰化物的测定流动注射一分光光度法(HJ823-2017)
（检测报告需具有CMA标识）

	17
	废水
	DWO01
	污水排放口
	流量
	总余氯(以C1计)
	瞬时采样至少3个瞬时样
	/
	水质游离氯和总氯的测定N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法(HJ586-2010)
（检测报告需具有CMA标识）

	18
	废水
	DWO01
	污水排放口
	流量
	粪大肠菌群数/(MPN/L)
	瞬时采样至少3个瞬时样
	1次/月
	水质粪大肠菌群的
测定多管发酵法
(HJ347.2-2018)
（检测报告需具有CMA标识）

	19
	废水
	DWO01
	污水排放口
	流量
	肠道致病菌
	瞬时采样至少3个瞬时样
	/
	★医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)（提供承诺函并加盖公章）


	20
	废水
	DWO01
	污水排放口
	流量
	肠道病毒
	瞬时采样至少3个瞬时样
	/
	★医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)（提供承诺函并加盖公章）


	21
	噪声
	厂界东面外1米处1#
	
	
	工业企业厂界环境噪声
	东、南、西、北院界
	2次（昼、夜)/天
	★《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）（提供承诺函并加盖公章）


	
	
	厂界南面外1米处1#
	
	
	
	
	
	

	
	
	厂界西面外1米处1#
	
	
	
	
	
	

	
	
	厂界北面外1米处1#
	
	
	
	
	
	

	22
	室内空气
	病理科取材室
	
	
	二甲苯
	
	1次/季
	★《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020附录D室内空气中苯、甲苯、二甲苯的测定（提供承诺函并加盖公章）

	
	
	病理科液基细胞室
	
	
	
	
	
	

	
	
	病理科组化室
	
	
	
	
	
	

	
	
	病理科包埋染色室
	
	
	
	
	
	

	
	
	病理科切片室
	
	
	
	
	
	

	
	
	病理科诊断室
	
	
	
	
	
	

	
	
	病理科切片室与诊断室之间通道
	
	
	
	
	
	

	23
	室内空气
	病理科取材室
	
	
	总挥发性有机物（TVOC）
	
	1次/季
	★《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020附录E室内空气中TVOC的测定（提供承诺函并加盖公章）

	
	
	病理科液基细胞室
	
	
	
	
	
	

	
	
	病理科组化室
	
	
	
	
	
	

	
	
	病理科包埋染色室
	
	
	
	
	
	

	
	
	病理科切片室
	
	
	
	
	
	

	
	
	病理科诊断室
	
	
	
	
	
	

	
	
	病理科切片室与诊断室之间通道
	
	
	
	
	
	

	24
	室内空气
	病理科取材室
	
	
	甲醛
	
	1次/季
	酚试剂分光光度法
（检测报告需具有CMA标识）

	
	
	病理科液基细胞室
	
	
	
	
	
	

	
	
	病理科组化室
	
	
	
	
	
	

	
	
	病理科包埋染色室
	
	
	
	
	
	

	
	
	病理科切片室
	
	
	
	
	
	

	
	
	病理科诊断室
	
	
	
	
	
	

	
	
	病理科切片室与诊断室之间通道
	
	
	
	
	
	



（2）汕头大学医学院第一附属医院（全科分院）废水、废气、噪声第三方监测服务项目
	序号
	污染源类别/检测（监测）类别
	排放口编号
/检测（监测）点位
	排放口名称/检测（监测）点位名称
	检测（监测）内容
	污染物名称/检测（监测）项目
	手工检测（监测）采样方法及个数
	手工检测（监测）频次
	手工测定方法

	1
	废气
	医院边界上风向1#
	
	温度，气压，风速，风向
	非甲烷总烃
	非连续采样至少4个
	1次/天
	《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ604-2017
（检测报告需具有CMA标识）

	
	
	医院边界下风向2#
	
	
	
	
	
	

	

	
	医院边界下风向3#
	
	
	
	
	
	

	
	
	医院边界下风向4#
	
	
	
	
	
	

	





2
	
	污水站边界上风向5#
	
	温度，气压，风速，风向
	臭气浓度
	非连续采样至少4个
	1次/季
	空气质量恶臭的测定三点比较式臭袋法GB/T14675-1993

	
	
	污水站边界下风向6#
	
	
	
	
	
	

	
	
	污水站边界下风向7#
	
	
	
	
	
	

	
	
	污水站边界下风向8#
	
	
	
	
	
	

	3
	废气
	污水站边界上风向5#
	
	温度，气压，风速风向
	氨(氨气)
	非连续采样至少4个
	1次/季
	环境空气氨的测定次氯酸钠-水杨酸分光光度法HJ534-2009
（检测报告需具有CMA标识）

	
	
	污水站边界下风向6#
	
	
	
	
	
	

	
	
	污水站边界下风向7#
	
	
	
	
	
	

	
	
	污水站边界下风向8#
	
	
	
	
	
	

	4
	废气
	污水站边界上风向5#
	
	温度，气压，风速，风向
	氯
	非连续采样至少4个
	1次/季
	环境空气氯气等有毒有害气体的应急监测电化学传感器法
(HJ872-2017)

	
	
	污水站边界下风向6#
	
	
	
	
	
	

	
	
	污水站边界下风向7#
	
	
	
	
	
	

	
	
	污水站边界下风向8#
	
	
	
	
	
	

	5
	废气
	污水站边界上风向5#
	
	温度，气压，风速，风向
	硫化氢
	非连续采样至少4个
	1次/季
	空气质量硫化氢甲硫醇甲硫醚二甲二硫的测定气相色谱法
GB/T14678-1993

	
	
	污水站边界下风向6#
	
	
	
	
	
	

	
	
	污水站边界下风向7#
	
	
	
	
	
	

	
	
	污水站边界下风向8#
	
	
	
	
	
	

	6
	废气
	污水站内9#
	
	温度，气压，风速风向
	甲烷
	非连续采样至少4个
	1次/季
	环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法(HJ604-2017)
（检测报告需具有CMA标识）

	
	
	污水站内10#
	
	
	
	
	
	

	
	
	污水站内11#
	
	
	
	
	
	

	
	
	污水站内12#
	
	
	
	
	
	

	7
	废水
	DW001
	医疗废水和生活污水综合排放口
	流量
	PH值
	瞬时采样至少3个瞬时样
	1次/6h
	《水质pH值的测定电极法》（HJ1147-2020）
（检测报告需具有CMA标识）

	

8
	废水
	DW001
	医疗废水和生活污水综合排放口
	流量
	悬浮物
	瞬时采样至少3个瞬时样
	1次/周
	水质悬浮物的测定重量法GB/T11901-1989
（检测报告需具有CMA标识）

	9
	废水
	DW001
	医疗废水和生活污水综合排放口
	流量
	五日生化需氧量
	瞬时采样至少3个瞬时样
	1次/季
	水质五日生化需氧量(BOD5)的测定
稀释与接种法HJ505-2009
（检测报告需具有CMA标识）

	10
	废水
	DW001
	医疗废水和生活污水综合排放口
	流量
	化学需氧量
	瞬时采样至少3个瞬时样
	1次/周
	水质化学需氧量的测定重铬酸钾法
HJ828-2017
（检测报告需具有CMA标识）

	11
	废水
	DWO01
	医疗废水和生活污水综合排放口
	流量
	总余氯(以C1计)
	瞬时采样至少3个瞬时样
	/
	水质游离氯和总氯的测定N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法(HJ586-2010)
（检测报告需具有CMA标识）

	12
	废水
	DWO01
	医疗废水和生活污水综合排放口
	流量
	粪大肠菌群数/(MPN/L)
	瞬时采样至少3个瞬时样
	1次/月
	水质粪大肠菌群的
测定多管发酵法
(HJ347.2-2018)
（检测报告需具有CMA标识）

	13
	废水
	DWO01
	医疗废水和生活污水综合排放口
	流量
	肠道致病菌
	瞬时采样至少3个瞬时样
	/
	★医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)（提供承诺函并加盖公章）


	14
	废水
	DWO01
	医疗废水和生活污水综合排放口
	流量
	肠道病毒
	瞬时采样至少3个瞬时样
	/
	★医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)（提供承诺函并加盖公章）


	15
	噪声
	厂界西南面外1米处1#
	
	
	工业企业厂界环境噪声
	东、南、西、北院界
	2次（昼、夜)/天
	★《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）（提供承诺函并加盖公章）




4、 商务要求
(一) 服务要求
1、 服务期限：自合同签订之日起2年
2、 交货地点：采购人指定地点。
(二) 验收要求
1、 按照合同约定、采购文件的要求、投标文件的承诺内容，由采购人组织进行验收。 
2、 验收时间：以手工检测（监测）频次为准，每季度验收一次，中标人在各阶段的服务完成后，认为达到服务要求的，应向采购人提出书面验收申请，采购人无异议的，7日内组织验收，验收应在采购人与中标人双方共同参加下进行。
3、 验收内容包括：（1）符合与本服务项目内容及成果；（2）项目的采购需求内容已全部完成，中标人依约提交了全部项目成果。（3）采购人委托本项目的合同目的能实现。 验收活动按照采购人验收管理工作要求执行，中标人应配合采购人的验收工作，并按采购人的要求提供相应的验收材料。
(三) 付款方式
本项目服务期限为2年（共 8 个季度），按季度履约、按季度支付，合同总价分8次付清；中标人每完成1个季度全部监测工作，并交付合格监测报告，经采购人验收合格后，三个月内支付合同总价款的12.5%，每次支付前中标人须提供合法有效增值税发票。
(四) 其他要求
中标人在服务期间，不得将本项目相关资料泄露给其他企业或者个人，中标人必须指派相对固定的人员完成本项目服务，服务必须遵纪守法、品行良好，无违法犯罪记录，具相应岗位资格证书，如需更换服务人员，必须事先通知采购人并将其个人资料送采购人备案。
